mkvinfo -- 输出关于 Matroska(tm) 文件中各轨的信息

# 1. 概要

mkvinfo 选项 {输入文件名}

# 2. 说明

本程序可列出 Matroska(tm)文件中包含的所有轨道，输出信息可以限定为文件的轨道列表以及所用编解码器的信息。

Option | Description
--- | ---
-a, --all | 默认情况下，mkvinfo(1) 会在读取到首个簇时停下来。它也不会显示某些元素（通常是反复出现的元素）。通过此选项可以让 mkvinfo(1) 忽略冗余级别继续处理，并显示所有元素。
-c, --checksums | 计算并显示各帧的 Adler-32 校验码。仅当调试时有用处。
-o, --continue | 默认情况下，mkvinfo(1) 会在读取到首个簇时停下来。通过此选项可以让 mkvinfo(1) 忽略冗余级别继续处理。
-p, --hex-positions | 忽略冗余级别，以十六进制显示所有元素的位置。
-P, --positions | 忽略冗余级别，以十进制显示所有元素的位置。
-s, --summary | 仅显示 mkvinfo(1) 所获取信息的简要概述，而非各元素。
-t, --track-info | 在“详细”模式下为各轨道显示统计信息。如果“详细”程度为 0 级，则将同时将级别设为 1。
-x, --hexdump | 以十六进制转储形式显示各帧的前 16 字节。
-X, --full-hexdump | 以十六进制转储形式显示各帧的所有字节。
-z, --size | 显示各元素的尺寸，含头部所占用的尺寸。
--command-line-charset 字符集 | 设定在命令行给出的字符串的字符集，用于转为其他字符集。默认为系统当前区域设置中所给定的字符集。
--output-charset 字符集 | 设置输出的字符串应被转换到何种字符集。默认为系统当前区域设置中所给定的字符集。
-r, --redirect-output 文件名 | 将所有信息输出至文件 文件名，而不是在命令行显示。尽管该操作可以用输出重定向轻松实现，但在特定情况下还是缺不得它：当终端写入文件之前重新解释（覆盖输出）时。 --output-charset 中所选定的字符集将被优先选用。
--no-bom | 一般来说，使用 UTF 编码创建的文本文件开头都会包含一个字节顺序标记 (BOM)。勾选此选项后，程序在写入文件时将不再添加该标记。
--ui-language 语言代码 | 强制使用 语言代码 所对应的翻译 (例如 'de_DE' 表示德文翻译)。在 语言代码 处输入 'list' 可让程序输出可用翻译的列表。
--abort-on-warnings | 让程序在出现警告时即中止。程序的退出代码将返回 1。
--debug 主题 | 为特定功能开启调试。该选项仅对开发者有用。
--engage 功能 | 开启实验性功能。可用功能列表可通过 mkvinfo --engage list 获取。通常情况下不应该使用这些功能。
--gui-mode | 打开 GUI 模式。该模式下，将输出特殊格式的行，告知目前受控的 GUI 的行为。这些消息遵从格式「#GUI#消息」。消息可能包括键值对，如「#GUI#消息#键1=值1#键2=值2…」。消息内容及键的内容不作翻译，总是以英语输出。
-v, --verbose | 使输出更详尽。请参阅关于 “详细”程度 的段落获取在哪些层级将输出哪些信息的描述。
-h, --help | 显示用法信息并退出。
-V, --version | 显示版本信息并退出。
@选项文件.json | 从文件 选项文件 读取其他命令行参数。关于支持的选项文件格式的详细说明，请参见 mkvmerge(1) 手册的“选项文件”段落。

# 3. “详细”程度

-v 选项可以使 mkvinfo(1) 增强其“详细”程度并输出关于当前文件的更多信息。

在 level 0 mkvinfo(1) 仅输出它发现的轨道头及其类型。头部解析完毕后（更专业地：遇到首个簇时），mkvinfo(1) 将退出执行。在此层级，定位头项与 cue 索引不会显示出来——即使它们位于轨道信息之前。

在 level 1 mkvinfo(1) 同样将输出在整个文件中遇到的所有 Matroska(tm) 元素，此外还将输出定位头项与 cue 索引项。如果启用了简要模式，mkvinfo(1) 还将输出各帧位置。

通过选项「--continue」可以实现相同的效果。

在 level 2 mkvinfo(1) 同样将输出定位头项与 cue 索引项，以及文件中各 Matroska(tm) 元素被发现的位置。

通过选项「--all --positions」可以实现相同的结果。

在 level 3 及更高层级 mkvinfo(1) 将输出一些与 Matroska(tm) 元素不直接相连的信息。对于其他元素，将只输出发现的基本信息。Level 3 增加了元信息以便调试（换句话说：它是为开发人员设计的）。Level 3 输出的所有行都以方括号嵌套以便过滤。

# 4. 文本文件与字符集转换

关于 MKVToolNix 套件中所有工具如何处理字符集转换、输入/输出编码、命令行编码及控制台编码的深入讨论，请参见 mkvmerge(1) 手册中相对应名称的段落。

# 5. 退出代码

mkvinfo(1) 退出时会返回以下三个退出代码中的一个：

- 0 -- 此退出代码说明已成功完成运行。

- 1 -- 这种情况下 mkvinfo(1) 至少输出了一条警告信息，但运行并未因之中止。 警告信息以文字 '警告:' 为前缀。

- 2 -- 此退出代码用于错误发生之后。 mkvinfo(1) 在输出错误信息后即中断运行。错误信息可能是错误的命令行参数，也可能是损坏文件的读取/写入错误。

# 6. 环境变量

mkvinfo(1) 会使用决定系统区域设置的默认变量 (如 LANG 与 LC_* 族)。其他变量包括:

Option | Description
--- | ---
MKVINFO_DEBUG, MKVTOOLNIX_DEBUG 及其缩略形式 MTX_DEBUG | 内容将被当作通过 --debug 选项传递的参数对待。
MKVINFO_ENGAGE, MKVTOOLNIX_ENGAGE 及其缩略形式 MTX_ENGAGE | 内容将被当作通过 --engage 选项传递的参数对待。

# 7. 参阅

mkvmerge(1), mkvextract(1), mkvpropedit(1), mkvtoolnix-gui(1)

# 8. 网络

最新版本总可以在 MKVToolNix 主页 找到。